Produkt

RRPRTX2 RootRain PRT i støbt aluminium

RRPRCX2 RootRain PRC i støbejern

Beskrivelse

Vandings- og udluftningssystem bestående af polyethylen PE vandingsrør, High Density Polyethylen HDPE T-samlestykke og dæksel i støbejern eller aluminium. Usynligt vandingssystem som etableres i forbindelse med plantning af træer, der i opstartsfasen har brug for tilførsel af vand. Systemet består af en Ø60 mm perforeret vandingsløkke med huller i hver rille på 1 mm med en afstand på 45 mm. Vandingsløkken samles med et T-stykke i HDPE plast hvorpå der monteres et Ø100 mm dæksel med en risthulstørrelse på 7 mm med ”løft og drej” til vanding.

Vandingsrør

Materiale: polyethylen PE.

Ydre diameter: Ø: 950 mm , L: 10 m

T-stykke:2 stk.

Materiale: High Density Polyethylen HDPE

Ydre diameter: Ø: 64 mm, H: 110 mm, L: 160 mm

Dæksel: 2 stk.

Materiale: ubehandlet støbejern eller støbt aluminium

Ydre diameter: Ø bund: 64 mm, Ø top:100 mm, H: 140 mm

Farve

Ubehandlet støbejern: rustdannelse ved ilt- og vandpåvirkning

Støbt aluminium: lyst gråt